Powrót do strony głównej

# Zapytanie ofertowe 2/2022

Lublin, 2022-07-01
Złóż ofertę

##### Przedmiot postępowania:

Wykonanie testów laboratoryjnych poszczególnych wersji prototypu technologii robota laboratoryjnego do przygotowania próbek wg metody Solvent Front Position Extraction. Termin składania ofert: 2022-07-08. Termin wykonania: 2022-07-30.

##### Minimalne parametry:

Minimalne parametry: Sprawdzić możliwości automatycznego rozwijania chromatogramów, w szczególności powtarzalność uzyskanych wyników:
- sprawdzić automatyczne rozwijanie chromatogramu przez urządzenie;
- czy urządzenie potrafi zatrzymać rozwijanie chromatogramu na określonym dystansie?
- czy substancje migrują powtarzalne dystanse?
- czy front eluentu migruje równo, a przy kolejno rozwijanych chromatogramach zatrzymuje się w stałej pozycji?
- czy jest wgląd do postępu migracji frontu eluentu po zakończonym rozwijaniu chromatogramu?
- ocenić powtarzalność rozwijania chromatogramu pod względem migracji plamek/stref substancji i frontu rozpuszczalnika/eluentu podczas elucji izokratycznej (skład eluentu nie zmienia się podczas rozwijania chromatogramu) i gradientowej (skład eluentu zmienia się skokowo podczas rozwijania chromatogramu);
- sprawdzić dokładność mieszania składników przez układ pump strzykawkowych, dostarczających eluent (czy deklarowane stężenie składników fazy ruchomej odpowiada rzeczywistemu stężeniu składników eluentu w roztworach dwu i więcej składnikowych?);
- ocenić rozwijanie chromatogramu z opcją nasycania parami eluentu komory mieszczącej płytkę chromatograficzną;
Do testów należy użyć:
1. Czyste rozpuszczalniki: toluen, heptan, octan etylu,aceton,metanol – do wyboru jeden z wymienionych (do ustalenia ze zleceniodawcą - w zależności od wyboru substancji do testów).
2. Mieszaniny rozpuszczalników - kombinacje powyższych (proporcje do ustalenia ze zleceniodawcą - w zależności od wyboru substancji do testów).
Pierwsze testy mogą być wykonane przy wykorzystaniu substancji nieabsorbujących promieniowania widzialnego. Substancje te powinny zostać zlokalizowane przy użycia lampy UV lub skanera UV-VIS. Następnie testy na barwnikach - mieszaninach składających się z kilku składników, pozwalających na lokalizację plamek w świetle widzialnym i przy wykorzystaniu zdjęć cyfrowych. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę konieczność powtórzenia testów w wypadku gdyby prototyp wymagał drobnych modyfikacji. W takiej sytuacji Zamawiający zmodyfikuje prototyp w ciągu 3 dni roboczych oraz przekaże kolejną wersję do testów. Zamawiający udostępni Wykonawcy działający prototyp technologii robota laboratoryjnego, na którym Wykonawca przeprowadzi testy. Część testów wymagająca dostępu do urządzenia powinna być wykonana w Lublinie, pod ścisłą kontrolą Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem testów, w tym z pobytem w Lublinie zespołu oddelegowanego do wykonania usługi ponosi Wykonawca.
Wynikiem realizacji usługi powinien być raport zawierający wyniki wykonanych prac.

##### Szczegółowe wymagania:

Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu, do którego link został podany poniżej.

##### Jak wziąć udział w postępowaniu:

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116408