Powrót do strony głównej

# Zapytanie ofertowe 3/2021

Lublin, 2021-10-12
Złóż ofertę

##### Przedmiot postępowania:

Analiza rynkowa aplikacji dla technologii robota laboratoryjnego oraz przygotowanie projektu technicznego urządzenia, w tym opracowanie szczegółowych wymagań do wykonania prototypów elementów elektromechanicznych i prototypów automatyki urządzenia. Termin składania ofert: 2021-10-20. Termin wykonania: 2021-11-21.

##### Główne zadania:

1. Analiza rynkowa aplikacji dla technologii robota laboratoryjnego
Minimalne parametry:
Opracowanie analizy zastosowań technologii robota laboratoryjnego na przykładzie rynku polskiego. Badanie powinno zostać wykonane na podstawie bazy danych Polskiego Centrum Akredytacji. Powinny zostać przeanalizowane wszystkie akredytacje przyznane dla polskich laboratoriów. W toku analizy powinny zostać zidentyfikowane wszystkie aplikacje, do których w procesie przygotowania próbek mógłby zostać użyty projektowany robot laboratoryjny. Do każdej z nich powinno zostać przypisane zastosowanie, przedmiot badań, nazwa wykorzystywanej metody (np. chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas), grupa substancji (np. pestycydy, mykotoksyny, itp.). Następnie powinna zostać przeprowadzana wstępna analiza, dla których aplikacji przedmiotowy robot, działający w oparciu o technikę Solvent Front Position Extraction, może okazać się konkurencyjny wobec innych urządzeń funkcjonujących na rynku oraz dla których metoda ta najprawdopodobniej nie będzie miała zastosowania. Aplikacje z każdej z tych dwóch kategorii powinny zostać przedstawione / odpowiednio oznaczone w raporcie końcowym.
Wynikiem realizacji usługi powinien być raport zawierający wyniki wykonanych prac. Preferowany format dokumentu – arkusz MS Excel.

2. Przygotowanie projektu technicznego urządzenia oraz opracowanie szczegółowych wymagań do wykonania prototypów elementów elektromechanicznych oraz prototypów automatyki urządzenia
Minimalne parametry:
Część 1. Przeprowadzenie warsztatów u klienta, w formie zdalnej lub na miejscu, w wymiarze minimum 40 roboczogodzin, składających się z następujących części:
a) Wysokopoziomowe wymagania biznesowe,
b) Schemat całego urządzenia,
c) Wymagania mechaniczne dla modułów,
d) Wymagania elektryczne dla modułów,
e) Architektura całego rozwiązania.
W trakcie warsztatów dostawca powinien wykazać się wiedzą z zakresu mechatroniki, elektroniki (w tym zarówno projektowania płytek PCB jak i wykorzystania gotowych rozwiązań), zarządzania płynami (występowanie rozpuszczalników, w tym żrących), systemów wizyjnych / przetwarzania obrazu (wykonywany proces chromatografii cienkowarstwowej będzie prowadzony w oparciu o analizę obrazu z kamery), integracji z oprogramowaniem sterującym urządzeniem.
Część 2. Przeprowadzenie analityki wymagań zebranych w trakcie warsztatów, a następnie opracowanie specyfikacji, zawierającej wszelkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne niezbędne do zbudowania prototypu elementów elektromechanicznych oraz prototypów elementów automatyki urządzenia, w tym projekt CAD wykonany w programie Autodesk Fusion.
Wynikiem realizacji usługi powinien być raport zawierający wyniki wykonanych prac – specyfikację wymagań wraz z linkiem lub linkami do dokumentu/ów w postaci cyfrowej zawierających projekt CAD wykonany w programie Autodesk Fusion.

##### Wymagania:

Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu, do którego link został podany poniżej.

##### Jak wziąć udział w postępowaniu:

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73874